
	Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования Оренбургский район
от 	№ 	

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	КЛ-10кВ оп №118 ВЛ-10кВ Л Д-9 ПС Дедуровка - ТП-11027

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	460504, Оренбургская область, муниципальный район Оренбургский, сельское поселение Никольский сельсовет, село Никольское

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	283 кв.м ± 4.31 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	Публичный сервитут устанавливается для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства КЛ-10кВ оп №118 ВЛ-10кВ Л Д-9 ПС Дедуровка - ТП-11027 (п.1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации)



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-56, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	414531.14
	2263041.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	414532.48
	2263040.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	414550.37
	2263034.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	414571.40
	2263027.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	414582.24
	2263023.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	414602.69
	2263016.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	414610.07
	2263015.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	8
	414630.28
	2263007.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	9
	414649.86
	2263001.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	10
	414658.34
	2262999.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	11
	414659.45
	2262998.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	12
	414659.55
	2262998.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	13
	414661.41
	2262999.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	14
	414661.22
	2262999.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	15
	414660.93
	2263000.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	16
	414660.52
	2263000.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	17
	414659.02
	2263001.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	18
	414650.45
	2263003.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	19
	414630.91
	2263009.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	20
	414610.59
	2263017.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	21
	414603.19
	2263018.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	22
	414582.91
	2263025.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	23
	414572.06
	2263029.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	24
	414551.01
	2263035.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	25
	414533.25
	2263042.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	26
	414531.90
	2263042.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	27
	414526.97
	2263044.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	28
	414526.32
	2263042.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	414531.14
	2263041.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






