
	Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования Оренбургский район
от 	№ 	

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	КТП-11050; Трансформатор силовой; КТП-100-10-0,4 ТВВ; ТМГ12 100/10-ХЛ1; завод. №: ТМГ - 1929888, корпуса - 105

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	460504, Оренбургская область, муниципальный район Оренбургский, сельское поселение Никольский сельсовет, село Никольское

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	477 кв.м ± 4.37 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	Публичный сервитут устанавливается для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства КТП-11050; Трансформатор силовой; КТП-100-10-0,4 ТВВ; ТМГ12 100/10-ХЛ1; завод. №: ТМГ - 1929888, корпуса - 105 (п.1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации)



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-56, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	417432.57
	2269212.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	417412.84
	2269221.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	417404.14
	2269200.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	417423.88
	2269192.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	417432.57
	2269212.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






