
	Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования Оренбургский район
от 	№ 	

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	ВЛЗ-10кВ оп №216 (ВЛ-10кВ Л "Д-10" ПС Дедуровка) - ТП-11028, Никольский сельсовет, кад. №56:21:1602001:541

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	460504, Оренбургская область, район Оренбургский, село Никольское

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	285 кв.м ± 3.41 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	Публичный сервитут устанавливается для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛЗ-10кВ оп №216 (ВЛ-10кВ Л "Д-10" ПС Дедуровка) - ТП-11028, Никольский сельсовет, кад. №56:21:1602001:541 (п.1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации)



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-56, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точкина местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	417112.61
	2263934.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	417110.85
	2263929.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	417131.12
	2263922.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	417132.28
	2263925.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	417136.03
	2263932.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	417117.25
	2263942.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	417112.61
	2263934.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






